Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.46 - 1 - 709\_вр\_02-01-02

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Д

Форма № 1а

Калькуляція на влаштування міні пандусів тротуарноїї зони в місцях пішохідних переходів по вулицях м. Новодністровськ



(найменування об`єкта будівництва)

ВIДОМIСТЬ РЕСУРСIВ

до локального кошториса №02-01-02

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Поточна цiна за | У тому числi, грн. | | |  |
|  |  |  |  | Одиниця |  |  |  |  |  |
| Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування |  | Кiлькiсть | одиницю, грн. | Вiдпускна цiна | Транспортна |  | Загот.-склад. |
|  | вимiру | складова |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всього, грн. | Всього | Всього |  | Всього |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I.Витрати труда | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робiтникiв-будiвельникiв |  | люд.год. | 30,31 | 46,35 | - | - |  | - |
| 2 |  | Середнiй розряд робіт, що виконуються робiтниками- |  | розряд | 2,9 | - | - | - |  | - |
|  |  | будiвельниками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та |  | люд.год. | 0,28 | 60,7143 | - | - |  | - |
|  |  | обслуговуванням машин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Середнiй розряд ланки робiтникiв, якi зайняті управлiнням i |  | розряд | 4,9 | - | - | - |  | - |
|  |  | обслуговуванням машин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3 | Витрати труда робiтникiв, зайнятих керуванням та |  | люд.год. | 0,04 | 50,0 | - | - |  | - |
|  |  | обслуговуванням автомобільного транспорту при перевезенні |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунту і будівельного сміття |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Витрати труда робiтникiв, заробiтна плата яких передбачена в |  | люд.год. | 1,52 | 80,9211 | - | - |  | - |
|  |  | загальновиробничих витратах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Разом кошторисна трудомiсткiсть |  | люд.год. | 32,15 | 48,1182 | - | - |  | - |
|  |  | у тому числі |  |  | - | - | - | - |  | - |
|  |  | - нормативної трудомiсткості |  | люд.год. | 30,59 | - | - | - |  | - |
|  |  | - розрахункової трудомiсткості |  | люд.год. | 1,56 | - | - | - |  | - |
|  |  | Середнiй розряд робiт за кошторисом |  | розряд | 2,9 | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II.Будівельні машини i механiзми | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СН201-24 | Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 15 т |  | маш-год | 0,024 | 291,18 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | - | - |  | - |
| 2 | СН211-811 | Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л |  | маш-год | 0,131 | 64,26 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 | - | - |  | - |
| 3 | СН212-2212 | Машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів, |  | маш-год | 0,024 |  |  |  |  |  |
|  |  | ширина фрезерування 1500 мм |  |  |  | 2 011,30 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 49 | - | - |  | - |
| 4 | С314-5-1 | Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування вартості |  | т | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | навантажувальних робіт) |  |  |  | 34,55 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 12 | - | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.46 | | | - 2 - |  |  |  |  | 709\_вр\_02-01-02 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разом | грн. | - | 77 | - | - | - |
|  |  | Дизельне паливо |  | кг | 0,847801 | 25,6100 | 21,7124 |  |  |
|  |  | Електроенергiя |  | квт.г. | 0,378969 | 2,1108 | 0,7998 |  |  |
|  |  | Мастильні матерiали |  | кг | 0,058719 | 65,4900 | 3,8456 |  |  |
|  |  | Гiдравлічна рiдина |  | кг | 0,01223 | 72,9000 | 0,8916 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | III.Механiзований інструмент | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СН233-301 | Машини шліфувальні електричні |  | маш-год | 0,575 |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом вартість ресурсів, спожитих механiзованим інструментом і | | грн. | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | врахованих в вартості матеріалів |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Електроенергiя |  | квт.г. | 0,2875 | 2,1108 | 0,6069 |  |  |
|  |  | Мастильні матерiали |  | кг | 0,0115 | 65,4900 | 0,7531 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | IV.Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї | | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | С112-38 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, | | м3 | 0,0102 |  |  |  |  |
|  |  | товщина 100,125 мм, ІV сорт |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [30,0км; 210,90 грн/т \* 0,61 т] |  |  |  | 2 518,59 | 2 340,56 | 128,65 | 49,38 |
|  |  |  |  |  |  | 26 | 24 | 1 | 1 |
| 2 | С142-10-2 | Вода |  | м3 | 0,19 | 9,58000 | 9,58000 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | - | - |
| 3 | С1421-9505 | Гравій для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка ДР8 | | м3 | 0,27258 |  |  |  |  |
|  |  | [362,96] |  |  |  | 792,10 | 413,61 | 362,96 | 15,53 |
|  |  |  |  |  |  | 216 | 113 | 99 | 4 |
| 4 | С1416-8684 | Камені бортові, поребрик, 50см |  | шт | 12,0 |  |  |  |  |
|  |  | [30,0км; 129,21 грн/т \* 0,32 т] |  |  |  | 100,32 | 57,00 | 41,35 | 1,97 |
|  |  |  |  |  |  | 1 204 | 684 | 496 | 24 |
| 5 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий |  | м3 | 0,3318 |  |  |  |  |
|  |  | [30,0км; 172,16 грн/т \* 1,6 т] |  |  |  | 509,68 | 224,23 | 275,46 | 9,99 |
|  |  |  |  |  |  | 169 | 74 | 91 | 3 |
| 6 | С1421-10634 | Пісок природний, рядовий |  | м3 | 0,19116 |  |  |  |  |
|  |  | [275,46] |  |  |  | 490,92 | 205,83 | 275,46 | 9,63 |
|  |  |  |  |  |  | 94 | 39 | 53 | 2 |
| 7 | С1426-11789 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] | | м2 | 6,06 |  |  |  |  |
|  |  | [МРЗ200] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [30,0км; 174,41 грн/т \* 0,17 т] |  |  |  | 480,07 | 441,01 | 29,65 | 9,41 |
|  |  |  |  |  |  | 2 909 | 2 673 | 180 | 57 |
| 8 | С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | | т | 0,00006 |  |  |  |  |
|  |  | [30,0км; 174,41 грн/т \* 1,12 т] |  |  |  | 38 378,02 | 37 430,17 | 195,34 | 752,51 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | - | - |
| 9 | С111-1325 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального | | т | 0,072216 |  |  |  |  |
|  |  | призначення, марка 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [216,14] |  |  |  | 3 076,46 | 2 800,00 | 216,14 | 60,32 |
|  |  |  |  |  |  | 222 | 202 | 16 | 4 |
| 10 | С1421-9723 | Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, | | м3 | 0,378 |  |  |  |  |
|  |  | марка М600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [30,0км; 257,97 грн/т \* 1,6 т] |  |  |  | 617,94 | 193,07 | 412,75 | 12,12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.46 | | | - 3 - |  |  |  |  | 709\_вр\_02-01-02 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 234 | 73 | 156 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разом | грн. | - | 5 077 | 3 886 | 1 092 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Підсумкові показники | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомiсткiсть (I) |  | люд.год. | 32,15 | 1 547,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Будівельні машини i механiзми (II) | грн. | - | 77 | - | - | - |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Будівельні матерiали, вироби та конструкцiї (III+IV) | | грн. | - | 5 079 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 01.04.2019

Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.46 - 1 - 709\_лс\_02-01-02

ДСТУ Б Д.1.1-1:20

Калькуляція на влаштування міні пандусів тротуарноїї зони в місцях пішохідних переходів по вулицях м. Новодністровськ



(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02

Облаштування цоколя будівлі. Загальнобудівельні роботи.



(найменування робiт і витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВА: | |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість | | | |  | 7,090 тис.грн. | | | | |
|  | креслення (специфікації) № | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість | | | | |  | 0,032 тис.люд.год | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата | | | | |  | 1,547 тис.грн. | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | Середнiй розряд робiт | | | |  | 2,90 розряд | | | | |
|  | Складений в поточних цінах станом на 01.04.2019 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Витрати труд | | |
|  |  |  |  |  | Вартiсть одиниці, грн. | | | | | Загальна вартість, грн. | | | |  | люд.год., н | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обслугову- в | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | |  | | |
| Ч.ч. | Обгрунту вання | Найменування робiт і витрат | Одиниця | Кількість | Всього | | експлуа- | | |  |  | експлуа- тації | | тих, що об | | |
| (шифр норми) | виміру | тації машин | | |  |  | машин | |  | маш | |
|  |  |  |  |  |  | заробiтної |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в тому числі | | | Всього | в тому числі | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заробiтної | | плати |  |  |  |
|  |  |  |  |  | заробітної | | |  | заробітної | | на одиницю | | |
|  |  |  |  |  | плати | |  |  |
|  |  |  |  |  | плати | | |  |  | плати | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Коеф. для врахування впливу умов виробництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | будівельних робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,15 - Виконання будівельних робіт на відкритих та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | напіввідкритих виробничих майданчиках з наявністю в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зоні проведення робіт діючого технологічного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | транспорту, за наявності особливо утруднених умов з |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | організації робочих місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,15 - Коеф. для врахування впливу умов виробництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | монтажних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ № 1 Влаштування мініпандусів тротуарноїї зони |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН18-2-1 | Розбирання бортових каменів | 100 м | 0,06 | 4 974,50 | | - | |  | 298 | 298 | - | | 117,3230 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 974,50 | | - | |  |  |  | - | | - | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.46 | | | | |  |  | - 2 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709\_лс\_02-01-02 | | | | | | | | | |
|  | 2 |  | ЕН27-60-5 |  | Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із |  | 1000 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | застосуванням фрези, ширина фрезерування 1500 мм, при |  | покриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | глибині фрезерування: 8 см |  |  | 0,003 |  |  | 19 575,95 | | |  | 18 773,27 | | | | 59 | 2 |  | 56 | |  |  | 16,0195 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 745,87 | | | | 3 451,95 | | | | |  |  | 10 | | | 47,0457 | | | | |  |  |
|  | 3 |  | РН18-1-6 |  | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну |  | 100 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | конструкці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | й | 0,00024 |  |  | 14 896,18 | | |  | |  |  | - | 4 | 4 |  | | - |  | 351,3250 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 896,18 | | | | - | | | | |  |  | - | | | - | | | | |  |  |
|  | 4 |  | РН20-40-1 |  | Навантаження сміття вручну |  | 1 т | 0,36 |  |  | | | 79,48 |  | | | | - | 29 | 29 |  | | - | 1,8745 | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | 79,48 |  | | | | - |  |  |  | | - |  | | | - | |  |  |
|  | 5 |  | С314-5-1 |  | Перевезення будівельного сміття до 5 км (без урахування |  | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вартості навантажувальних робіт) |  |  | 0,36 |  |  | | | 34,55 | 34,55 | | | | | 12 | - | 12 | | | - | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | - |  | | | 5,76 | |  |  |  | 2 | | 0,0990 | | | | |  |  |
|  | 6 |  | РН18-12-11 |  | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | глибина корита до 250 мм |  | корита | 0,03 |  | 3 934,93 | | | | - | | | | | 118 | 118 | - | | | 92,8050 | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 934,93 | | | | - | | | | |  |  | - | | | - | | | | |  |  |
|  | 7 |  | РН18-29-2 |  | Установлення бортових каменів бетонних і |  | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | залізобетонних при інших видах покриттів |  | бортового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | каменю | 0,06 |  |  | | 7 152,37 | |  | |  | | - | 429 | 401 |  | | - |  | 144,9345 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 685,83 | | | | - | | | | |  |  | - | | | - | | | | |  |  |
|  | 8 |  | С1416-8684 |  | Камені бортові, поребрик, 50см |  | шт | 12,0 |  | 100,32 | | | |  |  |  |  |  | 1 204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | ЕН6-45-2 |  | Приготування важкого бетону з гравію, клас бетону В 7,5 |  | 100 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бетону | 0,00354 |  | 167 354,45 | | | |  | | 2 372,16 | | | 592 | 52 |  | | 8 |  | 347,1965 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 721,13 | | | | 1 839,11 | | | | |  |  | 7 | | | 39,4991 | | | | |  |  |
|  | 10 |  | РН18-20-4 |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів |  | 100 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | основи із щебеню шлакового |  | матеріалу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | основи | 0,003 |  |  | 79 903,14 | | |  | | | | - | 240 | 6 |  | | - |  | | 44,8500 | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 975,64 | | | | - | | | | |  |  | - | | | - | | | | |  |  |
|  | 11 |  | РН18-49-1 |  | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних |  | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | елементів мощення [ФЕМ] |  | покриття | 0,06 |  |  | 58 405,22 | | |  | | | | - | 3 504 | 425 |  | | - |  | 137,7930 | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 075,67 | | | | - | | | | |  |  | - | | | - | | | | |  |  |
|  | 12 |  | РН18-49-2 |  | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення |  | 1 м різа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [ФЕМ] |  |  | 2,0 |  |  | | | 35,52 |  | | | | - | 71 | 70 |  | | - |  | | | 0,6785 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,84 | | | | - | | | | |  |  | - | | | - | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разом прямих витрат по розділу: № 1 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 560 | 1 405 | 76 | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разом прямих витрат по кошторису: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 560 | 1 405 | 76 | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом прямi витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грн. | | | 6 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом прямi витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в тому | | | | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | числі: | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | вартiсть матеріалів, виробів і конструкцій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грн. | | | 5 079 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всього заробітна плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грн. | | |  | 1 424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.46 | | | - 3 - |  |  |  |  | 709\_лс\_02-01-02 | | |
|  |  | Загальновиробничі витрати |  | грн. |  | 530 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах |  | люд-г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах |  | грн. |  |  | 123 |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО по кошторису |  | грн. |  | 7 090 |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна трудомісткість |  | люд-г |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кошторисна заробітна плата |  | грн. |  |  | 1 547 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.46 - 1 - 709\_об\_02-01

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток Е

Форма № 4

Калькуляція на влаштування міні пандусів тротуарноїї зони в місцях пішохідних переходів по вулицях м. Новодністровськ (найменування об`єкта будівництва)



ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

Загальнобудівельні роботи.

(найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кошторисна вартість | 7,090 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,032 | тис. люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1,547 | тис. грн. |

Складений в поточних цінах станом на 01.04.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № кошторисiв i |  | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна | Кошторисна | Показники |
|  |  |  |  |  | заробітна | одиничної |
| Ч.ч. | кошто рисних | Найменування робіт і витрат | будівельних | устаткування, |  | трудомісткіст |
| меблів та | Всього | плата, тис. | вартості, |
|  | розрахункiв |  | робіт | ь тис.люд.год. |
|  |  | інвентарю |  | грн. | тис. грн. |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01-02 | Влаштування міні пандусів тротуарноїї зони в місцях пішохідних переходів | 7,090 |  | 7,090 | 0,032 | 1,547 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Всього по кошторису: | 7,090 |  | 7,090 | 0,032 | 1,547 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.46 - 1 - 709\_ор\_02-01-02

Калькуляція на влаштування міні пандусів тротуарноїї зони в місцях пішохідних переходів по вулицях м. Новодністровськ



найменування будови

РОЗРАХУНОК

загальновиробничих витрат до локального кошториса № 02-01-02

K1 - Усереднений коефiцiент переходу вiд нормативно-розрахункової трудомiсткостi робiт у прямих витратах, до витрат труда робiтникiв, заробiтна плата яких враховується в загальновиробничих витратах

K2 - Усереднений показник для визначення коштiв на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн/люд.год.

Складений в поточних цінах станом на 01.04.2019

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | II блок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | єдиний |  |  |  |
|  |  |  | Нормативно |  | Трудомiсткi | Вартість |  |  | внесок на |  |  |  |
|  |  |  | розр. |  | сть в | люд.год. |  | заробітна | загально |  | III блок кошти |  |
|  |  |  | кошторисна | K1 | загально | робітників, | I блок заробітна | плата в | обов`яз кове | K2 | на покриття | Всього |
| поз. лк | Шифр і № позиції нормативу | Кіл-сть | трудомісткі | виробничих | заробітна плата | плата в ЗВ, грн. | прямих | державне | решти статей | грн. |
| 0,4123 | 0,7821 |
|  |  |  | сть прямих | витратах, | яких | [6x7] | витратах, | соціальне | ЗВ, грн. | [8+10+12] |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | витрат, |  | люд.год. | враховується в |  | грн. | страхування |  | [4x11] |  |
|  |  |  | люд.год. |  | [4x5] | ЗВ, грн. |  |  | , грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [(8+9)x22,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | %] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02-01-02 | Влаштування міні пандусів тротуарноїї зони в місцях пішохідних переходів | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл № 1 Влаштування мініпандусів тротуарноїї зони | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РН18-2-1 | 0,06 | 117,323 | 0,0495 | 5,8047 | 81,46 | 472,85 | 4 974,50 | 1 198,42 | 2,1351 | 250,50 | 1 921,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7,04 |  | 0,35 |  | 28 | 298 | 72 |  | 15 | 115 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЕН27-60-5 | 0,003 | 63,0652 | 0,0544 | 3,4322 | 81,46 | 279,59 | 4 197,82 | 985,03 | 2,2681 | 143,04 | 1 407,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,19 |  | 0,01 |  | 1 | 12 | 3 |  | - | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | РН18-1-6 | 0,00024 | 351,325 | 0,0495 | 17,3822 | 81,46 | 1 415,95 | 14 896,18 | 3 588,67 | 2,1351 | 750,13 | 5 754,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,08 |  | - |  | - | 4 | 1 |  | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | РН20-40-1 | 0,36 | 1,8745 | 0,0495 | 0,0927 | 81,46 | 7,55 | 79,48 | 19,15 | 2,1351 | 4,00 | 30,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,67 |  | 0,03 |  | 3 | 29 | 7 |  | 1 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | С314-5-1 | 0,36 | 0,099 | 0,0404 | 0,004 | 81,46 | 0,33 | 5,76 | 1,34 | 1,7284 | 0,17 | 1,84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,04 |  | - |  | - | 2 | - |  | - | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | РН18-12-11 | 0,03 | 92,805 | 0,0495 | 4,5916 | 81,46 | 374,03 | 3 934,93 | 947,97 | 2,1351 | 198,15 | 1 520,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,78 |  | 0,14 |  | 11 | 118 | 28 |  | 6 | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | РН18-29-2 | 0,06 | 144,9345 | 0,0495 | 7,1708 | 81,46 | 584,13 | 6 685,83 | 1 599,39 | 2,1351 | 309,45 | 2 492,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8,70 |  | 0,43 |  | 35 | 401 | 96 |  | 19 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ЕН6-45-2 | 0,00354 | 386,6956 | 0,0495 | 19,1322 | 81,46 | 1 558,50 | 16 560,24 | 3 986,12 | 2,1351 | 825,65 | 6 370,27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,37 |  | 0,07 |  | 6 | 59 | 14 |  | 3 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | РН18-20-4 | 0,003 | 44,85 | 0,0495 | 2,219 | 81,46 | 180,76 | 1 975,64 | 474,41 | 2,1351 | 95,76 | 750,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.46 | | | | |  |  |  | - 2 - | |  |  |  |  |  |  | 709\_ор\_02-01-02 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,13 |  |  | 0,01 |  |  |  | 1 | 6 | 1 |  | - | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | РН18-49-1 |  | 0,06 |  | 137,793 |  | 0,0495 | 6,8175 |  | 81,46 |  | 555,35 | 7 075,67 | 1 678,82 | 2,1351 | 294,21 | 2 528,38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8,27 |  |  | 0,41 |  |  |  | 33 | 425 | 101 |  | 18 | 152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | РН18-49-2 |  | 2,0 |  | 0,6785 |  | 0,0495 | 0,0336 |  | 81,46 |  | 2,73 | 34,84 | 8,27 | 2,1351 | 1,45 | 12,45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,36 |  |  | 0,07 |  |  |  | 5 | 70 | 17 |  | 3 | 25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом по розділу | |  |  | 30,63 |  |  | 1,52 |  |  |  | 123 | 1 424 | 341 |  | 66 | 530 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом по кошторису | |  |  | 30,63 |  |  | 1,52 |  |  |  | 123 | 1 424 | 341 |  | 66 | 530 |
|  |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти на оплату перших п`яти днів тимчасової непрацездатності | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | (123 + 1 424) \* 0,000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Кошти на сплату єдиного внеску, нарахованого на суму оплати перших п`яти днів тимчасової непрацездатності | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | - |
|  | (123 + 1 424) \* 0,000000 \* 0,220000 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього загальновиробничі витрати по кошторису | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.46 | - 1 - |  | 709\_рср\_50-2018 |
| Кошторисний прибуток |  |  |  |
| Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість у прямих витратах і загальновиробничих витратах | | люд.год. | 32,15 |
| Всього нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість |  | люд.год. | 32,15 |
|  | у тому числі |  |  |
|  | будівельні роботи | люд.год. | 32,15 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кошторисна |  |  |
| № кошторисів | Найменування об`єкта | трудомісткість в | Показник, | Кошторисний |
| прямих і ЗВВ, | грн./люд.год. | прибуток, грн. |
|  |  |
|  |  | люд.год. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  | Розрахунок кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| За видом будівництва: Об`єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 02-01 | Загальнобудівельні роботи. | 32,15 | 7,40 | 238 |
|  |  |  |  |  |
|  | Разом за видом будівництва | 32,15 |  | 238 |
|  |  |  |  |  |
|  | Всього кошторисного прибутку від прямих і загальновиробничих витрат | 32,15 |  | 238 |
|  |  |  |  |  |
|  | Розрахунок кошторисного прибутку від додаткових витрат |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Об`єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів з незначними наслідками (СС1) | 0,00 | 7,40 | 0 |
|  | (32,15 - 32,15) \* (32,15 / 32,15 ) |  |  |  |
|  | Всього кошторисного прибутку від додаткових витрат | 0,00 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Строительные Технологии - Смета™ ред. 7.9.46 | - 1 - | 709\_ср\_50-2018 |
|  |  | ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, Додаток И |
|  |  | Форма № 5 |
|  |  |  |
|  | Новодністровська міська рада |  |
|  |  |  |
|  | /найменування органiзацii, що затверджує/ |  |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |  |  |
| Зведений кошторисний розрахунок в сумі |  | 8,846 тис. грн. |
|  |  |  |
| В тому числі зворотних сум |  |  |
|  |  |  |
|  | посилання на документ про затвердження |  |
| "\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 р. |  |  |
|  | ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК |  |

ЛЯЦІЯ НА ВЛАШТУВАННЯ МІНІ ПАНДУСІВ ТРОТУАРНОЇЇ ЗОНИ В МІСЦЯХ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ ПО ВУЛИЦЯХ М. НОВОДНІС

Калькуляція на влаштування міні пандусів тротуарноїї зони в місцях пішохідних переходів по вулицях м. Новодністровськ



найменування об`єкта будівництва

Складений в поточних цінах станом на 01.04.2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кошторисна вартість, тис.грн. | |  |
|  | № кошторисiв i кошто рисних | Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об`єктів інженерно-транспортної |  |  |  |  |
| Ч.ч. | будівельних | устаткування, |  | загальна |
| розрахункiв | інфраструктури, робiт і витрат | меблів та | інших витрат |
|  | робіт | вартість |
|  |  |  | інвентарю |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава 2. Об`єкти основного призначення | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01 | Загальнобудівельні роботи. | 7,090 |  |  | 7,090 |
|  |  | Разом по главі № 2 | 7,090 |  |  | 7,090 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом по главах № 1 - 7 | 7,090 |  |  | 7,090 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розрахунок №5 | Кошторисний прибуток (2,50 грн./люд.год.) | 0,238 |  |  | 0,238 |
| 3 | Розрахунок №6 | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (1,38 грн./люд.год.) |  |  | 0,044 | 0,044 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разом |  | 7,328 |  | 0,044 | 7,372 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Податок на додану вартість |  |  | 1,474 | 1,474 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | | 7,328 |  | 1,518 | 8,846 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Із кошторису видно, що площа роботи за 3м2 буде коштувати 8 846 грн з чого слідує, що на 100 000 грн можна зробити 34 м2 тротуарів, а це близько 11-17 штук пандусів (пониження тротуару).